**Technická specifikace výtahů – změna č. 1**

**Výtah 1 - levý**

Osobní výtah

Počet stanic 7/7

Pohon: trakční s frekvenčním měničem

Řízení: tlačítkové

Nosné prostředky: lana nebo ploché pásy dle příslušných schválených norem

Nosnost: 320 kg

Motor: 3 kW

Zdvih: 19,20 m

Jmenovitá rychlost: 1,00 m/s

Kabina: standard

Počet vstupů do kabiny: 1

ovládáni: kabinový přivolávač/ panel nerez

 Tlačítka volby stanic s potvrzením volby

 Tlačítko alarm + zvonek

 Tlačítko znovuotevření dveří

 Tlačítko zavření dveří

Hlásič pater

Indikace přetížení

Šachetní dveře: automatické, 700x2000mm

Šachetní dveře a rám dveří: nerezové, požární odolnost EW 60

Podlaha: protiskluzová

Osvětlení: zapuštěné bodové LED technologie

Šachta: osvětlení 230V,

opatření proti průniku spodní vody (např ocelový keson)

Nouzový sjezd: ruční posuv

**Výtah 2 – pravý**

Osobní výtah

Počet stanic 6/6

Pohon: trakční s frekvenčním měničem

Řízení: tlačítkové

Nosné prostředky: lana nebo ploché pásy dle příslušných schválených norem

Nosnost: 320 kg

Motor: 3 kW

Zdvih: 16,32 m

Jmenovitá rychlost: 1,00 m/s

Kabina: standard

Počet vstupů do kabiny: 1

ovládáni: kabinový přivolávač/ panel nerez

 Tlačítka volby stanic s potvrzením volby

 Tlačítko alarm + zvonek

 Tlačítko znovuotevření dveří

 Tlačítko zavření dveří

Hlásič pater

Indikace přetížení

Šachetní dveře: automatické, 700x2000mm

Šachetní dveře a rám dveří: nerezové, požární odolnost EW 60

Podlaha: protiskluzová

Osvětlení: zapuštěné bodové LED technologie

Šachta: osvětlení 230V,

opatření proti průniku spodní vody (např ocelový keson)

Nouzový sjezd: ruční posuv