**Technická specifikace\_ Rekonstrukce výtahu pavilonu O**

Bude provedena rekonstrukce výtahu v pavilonu O. Stávající výtah bude vyměněn za nový výtah pro imobilní osoby.

[01 ÚČEL OBJEKTU 1](#_Toc200022304)

[02 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 1](#_Toc200022305)

[03 BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽ 1](#_Toc200022306)

[04 KONSTRUKCE 1](#_Toc200022307)

[05 POVRCHOVÉ KONSTRUKCE 1](#_Toc200022308)

[06 ELEKTROINSTALACE 1](#_Toc200022309)

# ÚČEL OBJEKTU

Jedná se o objekt polikliniky mimo areál nemocnice. V objektu jsou místěny ambulance v 1NP, 2NP a 4NP. Provoz laboratoří je ve 3NP a skladové hospodářství v 1PP. Jedná se o jediný výtah v objektu.

# DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Je bez změny. Výtah zůstane ve stávající pozici. Pozice dveří se nebude měnit.

Výtah je samostatný požární úsek.

# BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽ

Bude demontován původní výtah i výtahové dveře. Demontovaný materiál bude odvezen a odborně zlikvidován.

# KONSTRUKCE

Podlahové konstrukce budou nově vytvořeny u části vstupů před dveřmi.

Nosné stěnové konstrukce budou bez zásahu. Nebude se zasahovat do statiky objektu.

# POVRCHOVÉ KONSTRUKCE

Budou obnoveny povrchy po bourání dveří v . 1PP, 1NP, 2NP, 3NP a 4NP

# ELEKTROINSTALACE

Bude zachována pozice a přívod nového rozvaděče ve 4NP.