**Specifikace požadovaných technických parametrů a požadavků na úroveň výbavy**

Obchodní označení nabízeného užitkového elektromobilu: *(doplní účastník)*

**Požadavky zadavatele na předmět plnění vozidlo Nymburské kulturní centrum:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované parametry a výbava** | **Vyplní účastník dle nabízeného vozu** |
| **TECHNICKÉ PARAMETRY** | |
| Nově vyrobené vozidlo, které dosud nebylo registrováno v České republice ani v jiném státě s výjimkou zkušebních či předváděcích účelů, v těchto případech nesmí doba registrace překročit 6 měsíců a zároveň nesmí mít najeto více, než 100 km |  |
| Kategorie vozu N1 |  |
| Záruka 5 let / 150 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) vč. zajištění mobility min. na 5 dní  Vysokonapěťový akumulátor a komponenty záruka 8 let / 160 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) |  |
| Pohon elektrický |  |
| Výkon elektromotoru min. 135 kW |  |
| Kapacita baterie min. 85kWh. |  |
| Dojezd min. 380 km v kombinovaném provozu dle WLTP |  |
| Délka max. 6000 mm |  |
| Maximální délka nákladového prostoru po přepážku 2500 mm |  |
| Maximální výška nákladového prostoru od podlahy ke stropu 1960mm |  |
| Maximální šířka nákladového prostoru 1790 mm |  |
| Objem nákladového prostoru:  Maximální objem nákladového prostoru za přepážkou 5,8m3  Objem nákladového prostoru za přepážkou min. 8,0m3  Objem nákladového prostoru za přepážkou min. 7,23m3 |  |
| Typ karoserie VAN |  |
| Počet přepravovaných osob  první řada - řidič a dva spolujezdci, trojsedadlo v druhé řadě, vyjímatelné |  |
| Počet dveří 5:   * dvoje prosklené u řidiče a spolujezdce, * boční posuvné dveře vlevo a vpravo do druhé řady sedadel, * závěsné dveře vzadu otevíratelné do 200o |  |
| Dřevěná podlahová krytina s protiskluzovou úpravou (tloušťka min. 12 mm), vstupní hrany chráněny hliníkovou lištou |  |
| Oka pro uchycení nákladu min. 6ks |  |
| Schůdek v zadním nárazníku |  |
| Pevná prosklená přepážka |  |
| Posuvná okna v druhé řadě |  |
| Ocelová kola s celoročními pneumatikami o rozměru 16“ nebo 17“, plné kryty kol |  |
| Monitoring tlaku v pneumatikách |  |
| Vyhřívané čelní sklo |  |
| Elektrické přídavné topení, Tepelné čerpadlo |  |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka |  |
| Automatické stěrače s dešťovým senzorem, ukazatel hladiny ostřikovače |  |
| Automatická klimatizace min. jednozónová |  |
| Přední okna elektricky ovládaná s funkcí stažení/vytažení jedním stisknutím |  |
| Hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách |  |
| Dva sklopné klíče s dálkovým ovládáním centrálního zamykání |  |
| Rezervní ocelové kolo |  |
| Gumová podlaha ve všech řadách |  |
| Elektronická parkovací brzda |  |
| Přední světlomety s denním svícením a automatickým přepínáním dálkových světlometů |  |
| Mlhové světlomety vpředu |  |
| Zadní parkovací kamera |  |
| Přední a zadní parkovací senzory |  |
| Pevné tažné zařízení |  |
| Tempomat |  |
| Airbag - čelní airbagy řidiče a spolujezdce, boční a stropní airbagy vpředu |  |
| rádio a systém s min. 12" dotykovým displejem a konverzačním rozpoznáváním hlasu (v českém jazyce) - bezdrátové připojení funkcí Android Auto a Apple CarPlay-Bluetooth handsfree, příjem DAB / DAB+-4 reproduktory, ovládání audia na volantu-1 dvojitý USB vstup (A a C) vpředu |  |
| LED osvětlení nákladového prostoru |  |
| Zásuvka 230 V/400 W |  |