Změny z realizace repase oken v roce 2013

**Odsouhlaseno NPÚ při KD repase oken jižní fasáda jižního křídla:**

Nátěr oken – změna na odstín RAL 6021.

Tmelení z vnějších stran transparentním silikonem – v ploše skla minimalizovat.

Okapnice – výroba z tvrdého dřeva.

Šroubky musí být s rovnou drážkou a plochou hlavou, mosazné.

Montáž kliček po celkovém nátěru (výjimka u funkčních nýtovaných oliv a půloliv, které nelze vhodně demontovat a vracet do původního stavu).

Silikónové těsnění zafrézované do okenních křídel.

Předložení kliček v případě doplnění NPÚ ke schválení (pozor – dlouhé výrobní lhůty sléváren – např. Slévárna NOSEK – odsouhl. NPÚ).

Ostění a nadpraží ve špaletě – omítka vápenná + vápenný štuk. Vrchní malba prodyšná.

Pokud táhla, tak v barvě okna, kličky očištěné bez nátěru, cvakací zarážky bez nátěru.

Pokud vyklápěčka, pak jemný falc, který bude doplněn nalepovacím těsněním do rámu.

Nepoužívat polystyrénový tmel pro památky nevhodný.