TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ JIŽNÍ FASÁDY ZŠ TYRŠOVA NYMBURK

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČÍSLO  POZICE | ROZM.  v mm\* | 1. PP | 1. NP | 1. NP | 1. NP | SOUČET | rok  2014 | rok  2015 |
| 1 | **1300x2900** | **\_\_\_** | **\_\_\_** | **15** | **15** | **30** | **26** | **4** |
| 2 | **1500x2900** | **\_\_\_** | **\_\_\_** | **1** | **1** | **2** | **\_\_\_** | **2** |
| 3 | **650x2900** | **\_\_\_** | **\_\_\_** | **4** | **4** | **8** | **\_\_\_** | **8** |
| 4 | **1300x3900** | **\_\_\_** | **1** | **1** | **1** | **3** | **3** | **\_\_\_** |
| 1a | **1300x2650** | **\_\_\_** | **15** | **\_\_\_** | **\_\_\_** | **15** | **13** | **2** |
| 2a | **1500x2650** | **\_\_\_** | **1** | **\_\_\_** | **\_\_\_** | **1** | **\_\_\_** | **1** |
| 3a | **650x2650** | **\_\_\_** | **4** | **\_\_\_** | **\_\_\_** | **4** | **\_\_\_** | **4** |
| 5 | **1100x3000** | **17** | **\_\_\_** | **\_\_\_** | **\_\_\_** | **17** | **\_\_\_** | **17** |
|  |  | **17** | **21** | **21** | **21** | **80** | **42** | **40** |

\* Orientační skladebné rozměry stavebního otvoru – měřeno mezi ostěními/parapetem a nadpražím – přesné rozměry pro výrobu výplní otvorů nutno ověřit na stavbě.

Každý stavební otvor může vykazovat rozměrovou odchylku – nutné zaměřit jednotlivé polohy před zadáním do výroby.