|  |  |
| --- | --- |
| **Zadavatel:** | Nemocnice Nymburk s.r.o. |
| **Sídlo:****Zastoupený:** | Boleslavská třída 425/9, 288 02 NymburkMgr. Nelou Gvoždiakovou, jednatelkou |
| **IČ / DIČ:** | 28762886/CZ28762886 |
| **Interní ev.č.: DNS01-VZ05/2021** |
| **TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**  |
| **Název zakázky:**  |  |  |
| **Dodávka PC komponentů a monitorů pro Nemocnici Nymburk s.r.o. (DNS)** |
|  |

*Příloha č. 2 Výzvy*

Zadavatel stanovil ve sloupci "A" minimální hodnoty požadovaných parametrů. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty) této hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a bude důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Účastník doplní do tabulek požadované hodnoty (žlutě podbarvené buňky) u všech položek, tj. ve sloupci „B“ doplní obchodní název zboží a deklaruje splnění ANO/NE jednotlivých parametrů. Ve sloupci „C“ doplní skutečné konkrétní parametry nabízeného zboží.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** |
| **1) Set kompatibilních dílů Intel CPU Intel+MB+RAM pro PC** |
| **Požadované parametry** | **Účastník uvede požadovanou hodnotu** | **Účastník doplní konkrétní skutečné technické parametry** |
| **Procesor pro klasické PC** | **Název zboží** |  |
| Počet jader procesoru: 2 | ANO/NE |  |
| Počet vláken: 4 | ANO/NE |  |
| Pracovní frekvence: minimálně 3 400 MHz | ANO/NE |  |
| Do TDP: 65 W | ANO/NE |  |
| Integrovaná grafika | ANO/NE |  |
| Chladič v balení | ANO/NE |  |
| Maximální počet paměťových kanálů: 2 | ANO/NE |  |
| Podporovaná frekvence RAM: 2 666 MHz | ANO/NE |  |
| **Základní deska** | **Název zboží** |  |
| Formát: micro-ATX socket 1200 | ANO/NE |  |
| Paměťové sloty: minimálně DIMM 2x | ANO/NE |  |
| Interní sloty: minimálně PCI-Express x16 verze 3.x (2x), 1x PCI-Express x1 verze 3.x (1x) | ANO/NE |  |
| Interní konektory: minimálně Fan (1x 4pin), Fan CPU (1x 4pin), M.2 NVMe (1x), SATA 6Gb/s (4x), USB (2x) | ANO/NE |  |
| Zadní konektory: minimálně Audio 3.5mm jack (3x) 7.1CH, PS/2 (1x), VGA (1x), DVI-D (1x), HDMI (1x), DisplayPort (1x), LAN 1Gb/s (1x), USB Type-A (6x) | ANO/NE |  |
| **Paměťový modul** | **Název zboží** |  |
| Typ: DDR4 | ANO/NE |  |
| Slot: UDIMM | ANO/NE |  |
| Kapacita: 1x8GB | ANO/NE |  |
| Rychlost: 2666 MHz | ANO/NE |  |
| Záruka: min 24 měsíců | ANO/NE |  |
|  |  |  |
| **A** | **B** | **C** |
| **2) SSD disky** |
| **Název zboží:** |
| **Požadované parametry** | **Účastník uvede požadovanou hodnotu** | **Účastník doplní konkrétní skutečné technické parametry** |
| Rozhraní: SATA 6Gb/s | ANO/NE |  |
| Formát disku: 2,5 | ANO/NE |  |
| Kapacita [GB]: 120 | ANO/NE |  |
| Typ buňky disku: TLC  | ANO/NE |  |
| Rychlost čtení [MB/s]: minimálně 520 | ANO/NE |  |
| Rychlost zápisu [MB/s]: minimálně 320 | ANO/NE |  |
| Životnost (TBW): minimálně 70  | ANO/NE |  |
| Záruka: min 24 měsíců | ANO/NE |  |
|  |  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** |

 |
| **3) LCD monitor 24“ s kabelem HDMI** |
| **Název zboží:** |
| Úhlopříčka panelu: minimálně 24“ | ANO/NE |  |
| Rozlišení: 1920x1080 pixelů | ANO/NE |  |
| Jas: minimálně 250 cd/m2 | ANO/NE |  |
| Odezva: maximálně 5ms GtG | ANO/NE |  |
| Typ panelu: IPS či VA/MVA/PVA | ANO/NE |  |
| Povrch panelu: matný | ANO/NE |  |
| Vstupy: minimálně HDMI, **propojovací kabel HDMI k PC součástí dodávky v délce minimálně 1,8m** | ANO/NE |  |
| Reproduktory: integrované | ANO/NE |  |
| Změna sklonu panelu | ANO/NE |  |
| Redukce blikání (Flicker-Free) | ANO/NE |  |
| Redukce modrého světla | ANO/NE |  |
| Zdroj: integrovaný | ANO/NE |  |
| Barva: černá | ANO/NE |  |
| Záruka: min 24 měsíců | ANO/NE |  |

Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Svým podpisem stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

**Datum: Jméno a podpis osoby oprávněné** **za účastníka jednat:**