**TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zadavatel:** | Nemocnice Nymburk s.r.o. | | |
| **Sídlo:**  **Zastoupený:** | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk  Mgr. Nela Gvoždiaková, jednatelka | | |
| **IČ / DIČ:** | 28762886 / CZ28762886 | | |
| **Název zakázky:** |  |  |
| **DNS03-09 Modernizace ambulancí GPO a gastroenterologie**  **Nemocnice Nymburk s.r.o.**  **Interní číslo: DNS03-VZ09/2021** | | | |

Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému (DNS) s názvem "DNS09-09 Modernizace ambulancí GPO a gastroenterologie Nemocnice Nymburk s.r.o." je provedení stavebních prací a realizace oprav suterénu pavilonu A, a to oprava ambulancí gynekologicko-porodnického oddělení a ambulancí gastroenterologického oddělení v následujícím rozsahu:

**Ambulance GPO pavilon A-004 - oprava**

Jedná se o opravu nevyhovující odpadávající omítky stěn, oprava stěn, zbroušení, zednické opravy a penetrace povrchu, provedení sádrové omítky, penetrace pod malbu, výmalba emailem do výše 2,1 m, od 2,1 m výše 2x výmalba (bílá barva), montáž podhledu, odstranění nevyhovujícího linolea, úprava povrchu podlahy, nivelace podlahy včetně penetrace, pokládka linolea, osazení soklových lišt, výměna umyvadel včetně baterií.

**Ambulance ultrazvuk GPO pavilon A-005 - oprava**

Jedná se o opravu nevyhovující odpadávající omítky stěn, oprava stěn, zbroušení, zednické opravy a penetrace povrchu, provedení sádrové omítky, penetrace pod malbu, výmalba emailem do výše 2,1 m, od 2,1 m výše 2x výmalba (bílá barva), montáž podhledu, odstranění nevyhovujícího linolea, úprava povrchu podlahy, nivelace podlahy včetně penetrace, pokládka linolea, osazení soklových lišt, výměna umyvadla včetně baterie.

**Ambulance příjmová GPO pavilon A-006 - oprava**

Jedná se o opravu nevyhovující odpadávající omítky stěn, odstranění starého keramického obkladu, výměna keramického obkladu, oprava stěn, zbroušení, zednické opravy a penetrace povrchu, provedení sádrové omítky, penetrace pod malbu, výmalba emailem do výše 2,1 m, od 2,1 m výše 2x výmalba (bílá barva), montáž podhledu, odstranění nevyhovujícího linolea, úprava povrchu podlahy, nivelace podlahy včetně penetrace, pokládka linolea, osazení soklových lišt, výměna umyvadel včetně baterií.

**Ambulance gastro pavilon A-007 - oprava**

Jedná se o opravu nevyhovující odpadávající omítky stěn, oprava stěn, zbroušení, zednické opravy a penetrace povrchu, provedení sádrové omítky, penetrace pod malbu, výmalba emailem do výše 2,1 m, od 2,1 m výše 2x výmalba (bílá barva), montáž podhledu, odstranění nevyhovujícího linolea, úprava povrchu podlahy, nivelace podlahy včetně penetrace, pokládka linolea, osazení soklových lišt, výměna umyvadla včetně baterie.

**Ambulance gastro pavilon A-009 - oprava**

Jedná se o opravu nevyhovující odpadávající omítky stěn, oprava stěn, zbroušení, zednické opravy a penetrace povrchu, provedení sádrové omítky, penetrace pod malbu, výmalba emailem do výše 2,1 m, od 2,1 m výše 2x výmalba (bílá barva), montáž podhledu, odstranění nevyhovujícího linolea, úprava povrchu podlahy, nivelace podlahy včetně penetrace, pokládka linolea, osazení soklových lišt, výměna umyvadla včetně baterie.

**Ambulance gastro vyšetřovna pavilon A-010 - oprava**

Jedná se o opravu nevyhovující odpadávající omítky stěn, odstranění starého keramického obkladu, oprava stěn, zbroušení, zednické opravy a penetrace povrchu, provedení sádrové omítky, penetrace pod malbu, výmalba emailem do výše 2,1 m, od 2,1 m výše 2x výmalba (bílá barva), montáž podhledu, odstranění nevyhovujícího linolea, úprava povrchu podlahy, nivelace podlahy včetně penetrace, pokládka linolea, osazení soklových lišt, výměna umyvadla včetně baterie.

**Ambulance gastro dezinfekce pavilon A-011 - oprava**

Jedná se o opravu nevyhovující odpadávající omítky stěn, oprava stěn, zbroušení, zednické opravy a penetrace povrchu, provedení sádrové omítky, penetrace pod malbu, výmalba emailem do výše 2,1 m, od 2,1 m výše 2x výmalba (bílá barva), montáž podhledu, odstranění nevyhovujícího linolea, úprava povrchu podlahy, nivelace podlahy včetně penetrace, pokládka linolea, osazení soklových lišt, výměna umyvadel včetně baterií, instalace odtahu nad umyvadlem.