TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ VÝCHODNÍ FASÁDY ZŠ TYRŠOVA NYMBURK

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČÍSLO  POZICE | ROZM.  v mm\* | 1. PP | 1. NP | 1. NP | 1. NP | VĚŽ | SOUČET | ZAKÁZKA |
| 1 | **1200x2900** |  | **2** | **2** | **2** |  | **6** | **58** |
| 2 | **1300x2000** | **1** |  |  |  |  | **1** |
| 3 | **1500x3200** |  | **16** | **16** | **16** |  | **48** |
| 4 | **1500x3000** |  |  | **1** | **1** |  | **2** |
| *~~5~~* | ***~~\*1300x2000~~*** |  |  |  |  | ***4*** | ***~~4~~*** |
| 6 | **1250x2150** | **1** |  |  |  |  | **1** |

\* Orientační skladebné rozměry stavebního otvoru – měřeno mezi ostěními/parapetem a nadpražím v interiéru– přesné rozměry pro výrobu výplní otvorů nutno ověřit na stavbě.

Každý stavební otvor může vykazovat rozměrovou odchylku – nutné zaměřit jednotlivé polohy před zadáním do výroby.

!!! Pol. 5 není předmětem zakázky